**ДВО01-32-001 (Armstrong, 220V, IP40)**

**Встраиваемый**офисный светодиодный светильник**Premium класса**



Светодиодные офисные светильники BarrusGroup серии ДВО01-32-001 предназначены  для  установки  в подвесной  потолок  типа  «Армстронг». Заменяют традиционные  светильники  типа  ЛВО4х18.

**Светодиоды**:

OSRAM DURIS E5 (Германия) последнего поколения.


**Блок питания:** Электронные  компоненты  от  лучших мировых  производителей: Texas  Instruments, Fairchild Semiconductors,  Epcos,  Murata,  Tyco Electronics, On Semiconductors.


**Рассеиватель:**  PLEXIGLAS  (Германия)  эффективно  рассеивает световой поток и исключает слепящий эффект.

**Сфера применения**: офисные,  административные  здания,  супер и гипермаркеты, АЗС, продовольственные магазины, медицинские учреждения, предприятия питания.

### Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Световой поток, Лм | 3000 |
| Полная потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Напряжение питания, В | 180-265 |
| Частота, Гц | 50 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,14 |
| Коэффициент мощности блока питания | >0,95 |
| КПД источника питания | >0,9 |
| Марка светодиодов | Osram Duris E5 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 85 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Количество светодиодов, шт | 64 |
| КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011 | Д |
| Габаритные размеры, В х Д х Ш | 45х593х593 |
| Масса, кг | 3,1 |
| Температура эксплуатации, С | от +1 до +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты IP | 40 |
| Срок службы светильника, ч | 60000 |





Кривая силы света Д Габаритные размеры